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Краткая пояснительная записка

    Архитектурное решение НТО: За основу архитектурного решения НТО, расположенного на территории городского поселения р.п.Средняя Ахтуба, принимается эскизный проект 4-х основных вариантов НТО, наиболее отвечающий существующей застройке поселка, с учетом современных требований к форматам торговли. Цветовое оформление НТО необходимо предусматривать по международной системе соответствия цветов RAL (основные 1014,1036), в соответствии с основным существующим современным вариантам архитектуры окружающей застройки. 
    
    Требования по благоустройству территории:
 - устройство тротуарной плитки;
 - установка современных МАФ (мусорных урн не менее двух, скамеек, вазонов с цветами и др.); 
- установка объектов городской навигации. 
Мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения: В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995г. № 181-ФЗ статья 15, и Федеральным законом от 1 декабря 2014г. № 419-ФЗ у торговых объектов предполагается установка пандусов для доступа людей с ограниченными физическими возможностями. Пандусы и лестницы оборудованы поручнями. 

    Противопожарные требования: По противопожарной классификации проектируемый объект относиться к III-й степени огнестойкости. Наружное пожаротушение осуществляется из существующих пожарных гидрантов на водопроводной сети. В соответствии со СНиП 2.01-85 к объекту предусмотрены подъезды пожарных автомобилей. 
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